## 附件：

## 浙江省福利彩票管理中心LED报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **技术参数** | **品牌** | **价格（元）** |
| 1 | LED全彩显示屏 | 10.752 平方米 | 三合一表贴室内P1.53mmRGB全彩显示屏，分辨率422500点/平方。净显尺寸：长4.48m\*高2.4m=10.752m²，压铸铝箱体，内含开关电源、接收卡。国星铜线灯。**签订合同前，中标供应商必须提供生产厂家针对本项目的质保函和授权书。**  | 利亚德 |  |
| 2 | 接收卡 | 35张 | 见技术要求。 | 西安诺瓦 |  |
| 3 | 视频拼接器 | 1套 | 本屏分辨率为：长2912点\*高1560点=4542720点总像素分辨率。其它见技术要求。 | 西安诺瓦 |  |
| 4 | 控制电脑 | 1套 | 1）处理器：I5-9400 核心数量：六核心，线程数：六线程CPU主频：2.9GHz2）内存：DDR4 8G 24003）硬盘：1T机械硬盘 7200转4）显卡：GTX1660super 6G 独显 接口HDMI DP5）19.5英寸显示器接口VGA6）15L机箱，电源：180W，三年联保 | 联想 |  |
| 5 | 框架及装饰 | 10.752平方米 | 嵌入式安装，镀锌方管焊接，亚光不锈钢包边。整体墙面装饰必须与周边装饰协调，具体在勘察现场后，由业主统一确定材质和颜色。在施工前出具效果图，经业主确定后方可施工。与采购方墙体颜色一致。 | 定制 |  |
| 6 | 配电箱 | 1套 | 10KW。具有短路、断路、过压、欠压等保护功能。 | 施耐德 |  |
| 7 | 综合布线 | 根据场地实际情况 | 国标铜芯电缆线、六类非屏蔽网线及视频会议所需的高清线等。 | 国标 |  |
| 8 | 辅材 | 1项 | 排线、5V线，磁珠，卡托\备品备件等。 | 配套 |  |
| 9 | 机柜 | 1个 | 1.2米机柜 | 国产 |  |
| 10 | 工程费用 | 根据场地实际情况 | 税费、安装、调试、运输、培训费、拆除、垃圾清运等 |  |  |
| 合计费用 |  |  |  |

**备注：**

1.以上报价为一口价，包含所有货款、配件、辅材、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、利润以及安装、调试、培训、保修等一切费用。

2.我公司承诺本项目提供的利亚德LED全彩显示屏得到原厂商授权，在签订合同前可提供原厂商质保函和授权书，否则视作自动放弃中标资格并承担相应法律责任和由此带来的一切损失。

3.我公司已在采购方指定时间内进行现场踏勘，报价有效。

4.所供的货物为全新的，符合国家标准的合格产品，不侵犯任何第三方知识产权。

报价单位（盖章）：

联系人：

电话：