附件一：

**雨污水管道修复整改报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 挖沟槽土方 | 土方类别由供应商现场自行踏勘；挖土时保留20cm土改用人工清槽 | m³ | 78.75 |  |   |
| 2 | 余方弃置 | 废弃土方外运；具体运距由供应商自行考虑 | m³ | 26.25 |  |  |
| 3 | 填方 | 利用土方回填，土方场内运输由投标单位自行考虑 | m³ | 55 |  |   |
| 4 | 污水管道铺设 | Ø225mmHDPE双壁波纹管，环刚度≥8，20cmC25混凝土护管，原土分层回填。 | m | 24 |  |   |
| 5 | 雨水管道铺设 | Ø300cmHDPE双壁波纹管，环刚度≥8，20cmC25混凝土护管，原土分层回填。 | m | 51 |   |   |
| 6 | 砌筑检查井 | 1、雨水井型号：700雨水井2、平均井深：1.5米以内，3、垫层厚度、材料品种、强度：100厚碎石垫层，100mm厚C15素砼垫层4、井壁用M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖，内表面用1：2水泥砂浆抹面厚20mm，井盖采用重型混凝土井盖。 | 座 | 2 |   |   |
| 7 | 沥青路面修复 | 素土夯实，10cm厚碎石垫层，15cm厚C25混凝土，5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土或5cm厚花岗岩档条。 | ㎡ | 65 |   |  |
| 8 | 侧石修复 | 破损侧石修复、更换材料费（40%的更换率） | m | 48 |   |   |
| 9 | 绿化移植、补种 | 按照采购方要求 | ㎡ | 78.8 |   |  |
| 10 | 税金 | 增值税普通发票 |  |  |   |   |
|  | 合计 |   |

备注：1.以上报价包括人工费、材料费、清运费等所有相关费用。

2.提供材料必须符合国家相关标准的合格产品。

3.费用按照实际工程量结算。

 报价单位（盖章）：

 联系人：

 电话：